計算機結構程式專題一報告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cache Size (Byte) | Block Size (Byte) | n-way | Miss Rate |
| 128K | 16 | 1 | 0.538477 |
| 2 | 0.534879 |
| 4 | 0.533680 |
| 8 | 0.533280 |
| 256K | 16 | 1 | 0.535679 |
| 2 | 0.534479 |
| 4 | 0.533280 |
| 8 | 0.533280 |
| 512K | 16 | 1 | 0.534479 |
| 2 | 0.533480 |
| 4 | 0.533280 |
| 8 | 0.533280 |
| 1024K | 16 | 1 | 0.533880 |
| 2 | 0.533280 |
| 4 | 0.533280 |
| 8 | 0.533280 |
| 512K | 8 | 1 | 0.857885 |
| 2 | 0.856286 |
| 4 | 0.856086 |
| 8 | 0.856086 |
| 512K | 16 | 1 | 0.534479 |
| 2 | 0.533480 |
| 4 | 0.533280 |
| 8 | 0.533280 |
| 512K | 32 | 1 | 0.374775 |
| 2 | 0.373976 |
| 4 | 0.373776 |
| 8 | 0.373776 |
| 512K | 64 | 1 | 0.299220 |
| 2 | 0.297821 |
| 4 | 0.297621 |
| 8 | 0.297621 |
| 1024K | 8 | 1 | 0.857086 |
| 2 | 0.856086 |
| 4 | 0.856086 |
| 8 | 0.856086 |
| 1024K | 16 | 1 | 0.533880 |
| 2 | 0.533280 |
| 4 | 0.533280 |
| 8 | 0.533280 |
| 1024K | 32 | 1 | 0.374175 |
| 2 | 0.373776 |
| 4 | 0.373776 |
| 8 | 0.373776 |
| 1024K | 64 | 1 | 0.298021 |
| 2 | 0.297621 |
| 4 | 0.297621 |
| 8 | 0.297621 |